化工耐磨件

常用别名：化工厂耐磨件，煤棒机叶轮，煤棒机配件，高锰钢叶轮，复合合金叶轮，耐磨叶轮

主要材质：高锰钢、高低铬、耐磨合金钢

铸造工艺：V法铸造，消失模，砂型铸造

适用物料：石英石、金矿石、铁矿石、水泥熟料、铜矿石、磁黄铁矿、建筑垃圾、水泥熟料、玻璃等。

应用范围：水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。

**产品介绍**：

以煤棒为原料的化工企业，煤棒机叶轮是其备件的主要消耗，提高叶轮的使用寿命是每个企业的追求，同时，叶轮生产厂家也在投入大量人力物力进行创新试制，以解决耐磨与成本的综合效益。煤棒生产用的耐磨件有煤棒机叶轮、走料筒、套管、笼式粉碎机鼠笼、耐磨衬板等。

喷涂叶轮

通过对叶轮表面进行特殊处理，“形成一道致密的工作面”，硬度可达到HRC60以上，具有耐磨、抗冲击的特性

复合叶轮

采用特殊浇铸工艺，将高耐磨材料融合在母材里，形成均匀的耐磨表层，具有耐磨、不脱落、耐冲击的特性

高锰钢叶轮

材质均匀，组织致密，表面光洁，具有耐磨、耐冲击的综合机械性能

笼式破碎机耐磨衬板

选用高耐磨合金钢，采用精密铸造技术浇铸而成，材质均匀，组织致密，具有耐磨抗冲击的综合机械性能

搅拌机桨叶

采用高锰钢消失模铸造，安装方便，耐磨耐冲击，使用寿命是普通钢板的三倍以上

湖北金阳石新型耐磨材料科技有限公司是**专业化工行业耐磨件铸造厂家**，经与高校联合、反复试验，现已成功研制出了两种高耐磨叶轮：复合叶轮和高锰钢叶轮，经使用检测，其使用寿命是普通高锰钢叶轮的两倍以上。

**性能特点**：

质量更好

化工耐磨铸件生产的每一个环节都有专门监控，出厂前必经质检科严格检验，实行全检，确保每一个产品的质量



寿命更长

复合叶轮和高锰钢叶轮，经使用检测，其使用寿命是普通高锰钢叶轮的两倍以上。

性价比高

由于采用新型耐磨材料加上先进铸造工艺，解决了耐磨与成本的综合效益

应用广泛

广泛用于化工、冶金及建陶烧制等行业，是各生产企业降耗增效的理想设备

**技术参数**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | MBJ140 | MBJ180 | MBJ300 | MBJ450 |
| 产 量（t/h） | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 8-12 |
| 功 率（kw） | 11 | 22 | 90 | 220 |
| 截面尺寸（mm） | Ф20-30 | Ф20-30 | Ф18-30 | Ф20-30 |
| 转 速（rpm） | 60 | 60 | 132 | 132 |
| 螺旋叶轮直径（mm） | Ф120 | Ф160 | Ф270 | Ф420 |
| 螺旋叶片数 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 外形尺寸（mm） | 1900×1100×1170 | 2210×1370×1440 | 3605×1025×955 | 5130×1520×1480 |
| 粉煤粒度（mm） | <3 | | | |

这里只罗列了化工耐磨件部分型号，由于产品性能在不断改进中，产品参数如有更改，恕不另行通知，如果您需要做进一步了解，请在线咨询客服或请来我厂参观考察！

**企业实力**：

公司拥有2条砂型生产线，1条V法铸造生产线、2条精密铸造生产线、1条消失模生产线、1个机加工车间；2台5T中频电炉、3台3T中频电炉、3台1T中频电炉，最大能做10吨的铸件，年生产能力15000吨以上，打造中南地区最大的耐磨材料生产基地。



**国际合作**：

与国际对话，建跨国集团，公司具有独立的进出口贸易经营资质，长期与海外各国的交流和合作，不但使公司产品保持较高的水平，而且赢得了广泛的国际市场，产品远销俄罗斯，哈萨克斯坦，土耳其，沙特，南非，越南，印度，美国，澳大利亚等30个国家和地区。



特别提醒：

湖北金阳石新型耐磨材料科技有限公司是专业耐磨铸件铸造厂家，主营高锰钢、高低铬、耐磨合金钢铸件，常年提供其他厂家的备品备件加工业务，不管是哪个厂家的什么型号的耐磨铸件，只要你能提供图纸、样品或模具，我们都能生产！联系电话：电话：+86-0717-3286139，13477859260 邮箱:vip@jinyangshi.com